규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-2250U
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI
A. 제품 사진 안내 3LCD VIDEO PROJECTOR

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-2250U
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI
B. 제품 특징 안내
스마트한 엡손 비즈니스 프로젝터 EB-2250U
□ 20년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터
최대 5,000lm의 높은 밝기와 15,000:1의 탁월한 명암비 덕분에 높은 이미지 가시성
3LCD 기술은 색상 전환이 부드러워 노이즈가 거의 없고 눈에 쉽게 들어오는 최고의 화질
5,0000lm의 백색 밝기와 5,000lm의 컬러 밝기로 탁월한 이미지 품질
WUXGA - Full HD 이상의 품질로 잘리는 부분 없이 이미지를 대형 화면에 투사
□ 심플하고 콤팩트한 디자인
가볍고 컴팩트한 크기로 방을 옮겨 가며 사용하는 프로젝터
밝고 선명한 이미지를 보기 위해 실내 조명을 어둡게 할 필요가 없음
□ 다양한 연결 옵션과 간편한 배치
HDMI 입력 중 하나는 MHL과 호환되므로 Android 등 다양한 장치와 미러링
Epson iProjection 사용하면 스마트 장치의 정지 이미지와 파일을 전송하여 부드럽게 무선으로 투사
장치 자체에 HDMI, RGB 또는 USB 케이블을 연결하면 그 즉시 프로젝터가 자동으로 시작
"Focus Help" 버튼을 누르면 조정하는 동안 화면에 표시되는 형상과 바 게이지를 보면서 간편하게 포커스를 조정
"화면 맞춤" 버튼을 누르기만 하면 이미지 프레임이 자동으로 화면 가장자리에 맞춰 조정
키스톤 보정 기능을 제공하여 프로젝터를 반드시 책상 가운데에 놓지 않아도 됨
□ 기타 기능 지원
분할 화면을 사용하여 서로 다른 두 소스에서 입력한 내용을 같은 화면에 나란히 표시
PC 없이도 내장된 시계로 일정에 따라 프로그램을 실행
기업에서 안심하고 보안 정보를 취급할 수 있는 안전한 무선 연결 방법
선명한 Full HD 해상도를 통해 눈의 피로도 감소
Epson 에어필터를 주기적으로 청소하여 훨씬 오래 사용

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터		품명	EB-2250U
용도	영사용 기기		밝기	5,000lm ANSI
C. 제품 규격 안내
투사방식			전면/후면/천정 고정식
부분별 사양	LCD	크기	0.76-inch (D10, C2 Fine)
		해상도	WUXGA (1920 x 1200 픽셀)
	렌즈	화면비율	16:10
		초점 거리	23mm - 38.4m
	광원	방식	Lamp (300W UHE)
		수명	일반모드: 5,000시간, ECO 모드: 10,000 시간
화면 크기			50" - 300"[1.46m – 8.95m] (Zoom: Wide)
			50" - 300"[2.43m - 14.79m] (Zoom: tele)
			80" screen 2.36m – 3.92m Throw ratio: 1.38 (Zoom:Wide), 2.28 (Zoom:Tele)
밝기			5,000 lm
명암비			15,000:1
크기	최대 (W x H x D)		377 x 125 x 291.5 mm
	지지대 제외 (W x H x D)		377 x 110 x 291 mm
무게			약 4.6kg
전기 사양	필요 전원 공급		AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A
	정격 소비 전력		341W (Normal) / 323W (ECO)
키스톤 보정			지원
팬소음			Normal mode 39 dB
화면 분할 (Split Screen)			지원
엣지 브랜딩			미지원
퀵 코너 조정			미지원
Video I/O	입력	아날로그	D-Sub 15pin x 2(Blue, Black) (male type), RCA x 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨)
		디지털	HDMI x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함)
	출력	아날로그	D-Sub 15pin x 1(Black) (male type)
		디지털	-
USB I/O	Type A		1 (USB Memory,Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B		1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		2 RCA (White x1, Red x1), Stereo mini x 2
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1 for network connect
	무선		USB Type A (for ELPAP10) x 1
Control I/O			D-sub 9pin x 1