규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-800F
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI
A. 제품 사진 안내 3LCD VIDEO PROJECTOR

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-800F
용도	영사용 기기	밝기	5,000lm ANSI
B. 제품 특징 안내
Full HD 고급 초단초점 3LCD 레이저 프로젝터 EB-800F
□ 20년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터
교육 현장, 비지니스 및 사이니지 프로젝터로 활용 가능한 고급형 초단초점 엡손 프로젝터 EB-800F
최대 130인치의 영상 투사를 지원(16:9 비율)
5,000lm의 컬러밝기와 백색밝기로 생생하고 자연스러운 색상 재현
□ 심플하고 콤팩트한 디자인
초단초점으로 인해 짧은 거리 투사가 가능하여, PT시 눈부심이나 그림자 발생이 적음
고급 초단초점 사이니지 모델로 설치 환경에 유연하게 대응하고 제로 옵셋 기능으로 깔끔하게 설치 가능
□ TV형 전자칠판 대비 우위성
작은 TV 대신 대형 스크린으로 비즈니스의 영역 확장
같은 공간에서 TV 보다 프로젝터의 대형 스크린이 몰입도와 생산성에 훨씬 효과적
최대 130인치 대형 디스플레이로 교실이나 회의실에 우수한 환경을 제공
레이저 광원으로 최대 20,000시간까지 사용 가능하여 총 소유 절감
Epson iProjection을 사용하여 무선 연결된 디바이스에 이미지 공유 가능
□ 기타 기능 지원
미라캐스트 기술을 통해 무선으로 노트북이나 모바일 기기의 콘텐츠를 투사 가능(별도 옵션(ELPAP11) 필요)
프레젠테이션 자료와 화이트보드를 결합, 또는 다른 자료를 동시에 띄워 설명할 수 있어 원격수업에 최적화
엣지 블렌딩 기능으로 이음매 없는 멀티 프로젝션 가능
새로운 투사환경을 제시하는 초단초점 레이저 프로젝터프로젝터

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터		품명	EB-800F
용도	영사용 기기		밝기	5,000lm ANSI
C. 제품 규격 안내
투사방식			천장 마운트 전면 / 천장 마운트 후면 데스크탑 전면 / 데스크탑 후면 테이블 프로젝션 전면 / 테이블 프로젝션 후면 세로 오른쪽 / 세로 왼쪽
부분별 사양	LCD	크기	1.5748cm (0.62 inch)
		해상도	Full HD (1920 x 1080 픽셀)
	렌즈	화면비율	No Optical zoom / Focus (Manual)
		초점 거리	3.9 mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000 시간
화면 크기	Zoom: Wide		65" - 130" [39.2cm - 80.3cm] @16:9
			61" - 120" [39.5cm - 79.6cm] @16:6
	Zoom: Tele		48" - 96" [39.2cm - 80.3cm] @16:9
밝기			5,000 lm
명암비			2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)
크기	최대 (W x H x D)		458 x 227.5 x 450 mm
	다리 제외 (W x H x D)		458 x 209.5 x 375 mm
무게 (케이블 커버 제외)			약 9.4 kg
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A
	정격 소비 전력		366W (Normal mode) / 262W (Extended mode)
키스톤 보정	V Keystone		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
	H Keystone		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
팬소음			Normal mode 36 dB / Quiet mode 27 dB
화면 분할 (Split Screen)			지원
엣지 브랜딩			지원
퀵 코너 조정			지원
Video I/O	입력	아날로그	D-sub 15pin x 2 (male type) for external control, RCA x 1
		디지털	HDMI x 3 (Compatible with HDCP2.3) HD-BaseT x 1 (Compatible with HDCP2.3)
	출력	아날로그	D-sub 15pin x 1 (male type) for external control
		디지털	HDMI x 1
USB I/O	Type A		② Saving and Reading (Firmware update and Copy OSD Settings) data via USB Memory, USB Document Camera
	Type B		① USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Interactive, Copy OSD Settings
Audio I/O	입력		Stereo mini x 3
	출력		Stereo mini x 1
네트워크	유선		RJ45 x 1
	무선		Type A (Wireless LAN Unit : Option ELPAP11)