규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-725W
용도	영사용 기기	밝기	4,000lm ANSI
A. 제품 사진 안내 3LCD VIDEO PROJECTOR

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-725W
용도	영사용 기기	밝기	4,000lm ANSI
B. 제품 특징 안내
초단초점 레이저 프로젝터 EB-725W
□ 20년 연속 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터
무기 LCD 패널의 높은 내구성과 유지보수가 필요 없는 레이저 광원
최대 20,000시간 동안 특별한 유지보수 없이 작동
4,000lm의 백색 밝기와 4,000lm의 컬러 밝기로 탁월한 이미지 품질
UST 초단초점으로 짧은 투사거리에서 최대 120인치의 영상 투사를 지원 (16:10비율)
□ 심플하고 콤팩트한 디자인
사용자 친화적인 제품 및 UI 디자인
무기질 LCD패널과 무기 형광휠과 결합된 방진 설계로 높은 내구성
□ TV형 전자칠판 대비 우위성
새로운 투사환경을 제시하는 초단초점 레이저 프로젝터
초단초점으로 인해 짧은 거리 투사가 가능하여, PT시 눈부심이나 그림자 발생이 적음
빛반사가 없어 어느 각도에서나 선명한 화면 제공
서로 다른 두 개의 자료를 동시에 띄워 설명할 수 있어 원격수업에 최적화
레이저 광원으로 인해 20,000시간 동안 유지 보수 및 램프 교체가 필요없어 유지/보수가 불필요
최대 120인치의 대형화면을 통해 TV보다 더욱 효과적인 회의 및 수업 진행 가능
□ 기타 기능 지원
3LCD 우수한 이미지 품질
넓은 화면 비율 (16:10 와이드 스크린 투사)
WXGA 해상도로 선명한 화면 제공

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터		품명	EB-725W
용도	영사용 기기		밝기	4,000lm ANSI
C. 제품 규격 안내
투사방식			천장 마운트 전면 / 천장 마운트 후면 데스크탑 전면 / 데스크탑 후면 테이블 프로젝션 전면 / 테이블 프로젝션 후면 세로 오른쪽 / 세로 왼쪽
부분별 사양	LCD	크기	0.59-inch (C2fine)
		해상도	WXGA
	렌즈	방식	No Optical zoom / Focus (Manual)
		초점거리	3.7mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000 시간
화면 크기			58" - 106" [38.9 cm - 72.5 cm] @4:3
			64" - 116" [39.0 cm - 72.0 cm] @16:9
			65" - 120" [38.5 cm - 72.5 cm] @16:10
밝기			4,000 lm
명암비			2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)
크기	최대 (W x H x D)		357 x 162 x 395 mm
	다리 제외 (W x H x D)		356 x 133 x 395 mm
무게 (케이블 커버 제외)			약 5.66 kg
전기 사양	전원공급사양		100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 2.7 - 1.2 A
	정격 소비 전력		255W (Normal mode) / 197W (Extended mode)
키스톤 보정	V Keystone : 수직 키스톤		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
	H Keystone : 수평 키스톤		-3° ~ +3° (Zoom: Tele, Standard Zoom Lens )
팬소음			Normal 36 dB, Quiet/ECO 26 dB
내장스피커			16W 모노
화면 분할 (Split Screen)			지원
엣지 브랜딩			지원 안함
퀵 코너 조정			지원
Video I/O	입력	아날로그	D-sub 15pin x 2, RCA x 1
		디지털	HDMI x 3
	출력	아날로그	D-sub 15pin x 1 (share with Computer 2)
USB I/O	Type A		2 (Saving and Reading data via USB, Document Camera)
	Type B		2 (Firmware update, Copy OSD Settings)
Audio I/O	입력		Stereo mini x 3
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ-45 x 1
	무선		Type A (ELPAP11 : Option), Built-in x 1