규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-L260F
용도	영사용 기기	밝기	4,600lm ANSI
A. 제품 사진 안내 3LCD VIDEO PROJECTOR

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터	품명	EB-L260F
용도	영사용 기기	밝기	4,600lm ANSI
B. 제품 특징 안내
성공적인 회의와 교육을 위한 효과적인 솔루션 콤팩트한 사이즈의 3LCD 레이저 프로젝터
□ 세계판매 1위 엡손 3LCD 프로젝터
3LCD 기술이 사용되어 밝고 컬러풀한 이미지를 위한 하이 컬러 재현 가능
컬러 표현력과 고해상도의 이미지를 부드럽고 선명한 영상 구현
□ 심플하고 콤팩트한 디자인
심플하고 콤팩트한 디자인을 통하여, 이동이 편리하고 설치가 용이
사용자 친화적인 홈 화면의 UI
□ 다양한 연결 옵션과 간편한 배치
iProjection으로 한 번에 최대 4개의 화면 표시
Miracast 기능 지원을 통해 스마트 기기 또는 노트북을 프로젝터에 간편하게 연결
□ 기타 기능 지원
프로젝터의 풋 레버를 사용할 때, 자동 수직 키스톤 기능이 이미지 왜곡을 자동 감지 보정
직관적인 수평 키스톤 슬라이더로 정확한 직사각형의 화면을 만들기 위한 편리한 조정 기능
이미 설치되어 있는 기존 모델의 월 마운트에 본 제품을 간단히 설치

규 격 시 방 서
품목	비디오프로젝터		품명	EB-L260F
용도	영사용 기기		밝기	4,600lm ANSI
C. 제품 규격 안내
투사방식			360° free
부분별 사양	LCD	크기	0.62-inch (C2fine)
		해상도	Full HD (1920 x 1080 픽셀)
	렌즈	방식	No Optical Zoom / Focus (Manual)
		초점 거리	18.2 mm – 29.1 mm
	광원	방식	Laser Diode
		수명	Normal mode 20,000시간
화면 크기			31" - 310" [88cm – 906cm] (Zoom: Wide)
밝기			4,600 lm
명암비			2,500,000:1 (Dynamic Contrast : ON)
크기	최대 (W x H x D)		325 x 105 x 299 mm
	지지대 제외 (W x H x D)		325 x 90 x 299 mm
무게			약 4.2 kg
전기 사양	필요 전원 공급		100 - 240 V AC 50/60 Hz 2.7 – 1.2A
	정격 소비 전력		260W (Normal mode) / 191W (Extended mode)
키스톤 보정			수직/수평 -30° ~ +30°
팬소음			37 dB (Normal) / 27 dB (Quiet / ECO mode)
화면 분할 (Split Screen)			지원
엣지 브랜딩			지원
퀵 코너 조정			지원
Video I/O	입력	아날로그	D-Sub 15pin x 2, RCA x 1
		디지털	HDMI x 2
	출력	아날로그	D-Sub 15pin x 1
		디지털	-
USB I/O	Type A		1
	Type B		1
Audio I/O	입력		2 RCA x 1, Stereo mini x 2
	출력		Stereo mini x 1
네트워크 I/O	유선		RJ45 x 1
	무선		Built-in x 1, Type A x 1 (Option: ELPAP11)
옵션마운트			천장 마운트(ELPMB60)